

|  |
| --- |
| **Размеры и подключения** |
| **SV** | Запорный клапан на всасывании, труба ø  | 16 - 5/8 |
| **DV** | Запорный клапан на нагнетании, труба ø  | 12 - 1/2 |
| **A** | Подключение на всасывании, неблокируемое  | 1/8 " NPTF |
| **A1** | Подключение на всасывании, блокируемое  | 7/16 " UNF |
| **B** | Подключение на нагнетании, неблокируемое  | 1/8 " NPTF |
| **B1** | Подключение на нагнетании, блокируемое  | 7/16 " UNF |
| **C** | Подключение реле контроля масла OIL  | 1/8 " NPTF |
| **D1** | Возврат масла из маслоотделителя  | 1/4 " NPTF |
| **F** | Слив масла  | M 8 |
| **H** | Пробка для заливки масла  | 1/4 " NPTF |
| **J** | Подогреватель масла в картере  | 3/8 " NPTF |
| **K** | Смотровое стекло  | 1 1/8 " - 18 UNEF |
| **L** | Подключение защитного термостата на нагнетании  | 1/8 " NPTF |
| **O** | Подключение регулятора уровня масла  | 1 1/8 " - 18 UNEF |