

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Размеры и подключения** | | |
| **SV** | Запорный клапан на всасывании, труба ø | 16 - 5/8 |
| **DV** | Запорный клапан на нагнетании, труба ø | 12 - 1/2 |
| **A** | Подключение на всасывании, неблокируемое | 1/8 " NPTF |
| **A1** | Подключение на всасывании, блокируемое | 7/16 " UNF |
| **B** | Подключение на нагнетании, неблокируемое | 1/8 " NPTF |
| **B1** | Подключение на нагнетании, блокируемое | 7/16 " UNF |
| **C** | Подключение реле контроля масла OIL | 1/8 " NPTF |
| **D1** | Возврат масла из маслоотделителя | 1/4 " NPTF |
| **F** | Слив масла | M 8 |
| **H** | Пробка для заливки масла | 1/4 " NPTF |
| **J** | Подогреватель масла в картере | 3/8 " NPTF |
| **K** | Смотровое стекло | 1 1/8 " - 18 UNEF |
| **L** | Подключение защитного термостата на нагнетании | 1/8 " NPTF |
| **O** | Подключение регулятора уровня масла | 1 1/8 " - 18 UNEF |